Автомастерская ремонтно-сварочная АРС MPZ9АВ на газомоторном шасси КАМАЗ 43118-37

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Шасси КАМАЗ 43118-37:   * Кабина Цвет оранжевый * Экологический класс ЕВРО 5 * ДЗК (запасное колесо за кузовом) * ПЖД штатное * Двигатель (CNG) КАМАЗ 820.62-300 - газовый с турбонаддувом и ОНВ | шт. | 1 |
| 2 | Кузов-фургон:  Комфортный кузов прямоугольной формы, изготовлен по бескаркасной технологии из сэндвич панелей толщиной 50 мм по периметру обвязан алюминиевым уголком.  Наружная обшивка - плакированный металл или пластик белого цвета.  Внутренняя обшивка – пластик серого цвета.  Утеплитель – экструдированный пенополистирол.  Покрытие пола бытового и рабочего отсека - износоустойчивый линолеум типа «автолин». Покрытие пола генераторного отсека –рифленый металл.  Отбортовка оцинкованным листом в генераторном отсеке.  Кузов разделен глухими перегородками на три отсека | шт. | 1 |
|  | **Бытовой отсек** |  |  |
| 3 | Боковая дверь с глухим окном | шт. | 1 |
| 4 | Трап выдвижной с упором на грунт | шт. | 1 |
| 5 | Окно глухое пластиковое поворотно-откидное | шт. | 1 |
| 6 | Диван-рундук | шт. | 2 |
| 7 | Аварийно-вентиляционный люк с вентилятором | шт. | 1 |
| 8 | Полка откидная | шт. | 2 |
| 9 | Стол откидной | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф для одежды | шт. | 1 |
| 11 | Мойка из нержавейки с бачком с электроводонагревателем | шт. | 1 |
| 12 | Переговорное устройство | шт. | 1 |
| 13 | Отопитель «Webasto» 5500, разводка по отсекам | шт. | 1 |
| 14 | Огнетушитель | шт. | 1 |
|  | **Генераторный отсек** |  |  |
| 15 | Дизельная электростанция АД-100 кВт. | шт. | 1 |
| 16 | Щит питания и ВРУ | шт. | 1 |
| 17 | Люк охлаждения генератора | шт. |  |
| 18 | Дверь полуторастворчатая | шт. | 1 |
| 19 | Трап накидной | шт. | 1 |
|  | **Рабочий отсек** |  |  |
| 20 | Окно пластиковое глухое | шт. | 2 |
| 21 | Дверь задняя полуторастворчатая | шт. | 1 |
| 22 | Трап выдвижной с упором на грунт | шт. | 1 |
| 23 | Кран укосина 250 кг | шт. | 1 |
| 24 | Стол-верстак с тисками | шт. | 1 |
| 25 | Шкаф навесной или полка открытая | шт. | 1 |
| 26 | Выгородка для установки 2 сварочных инверторов | шт. | 1 |
| 27 | Шкаф для одежды ШРМ-22 | шт. | 1 |
| 28 | Панель выходная с розетками 220/380В (по 2 шт.каждая) | шт. | 1 |
| 29 | Огнетушитель серии ОП | шт. | 1 |
| 30 | Устройство электроввода (на задней стенке кузова) с ответным кабелем 30 м. | шт. | 1 |
| 31 | Аварийно-вентиляционный люк | шт. | 1 |
| 32 | Отсек пропановый | шт. | 1 |
| 33 | Отсек кислородный | шт. | 1 |
|  | **Приборы, инструменты принадлежности** |  |  |
| 34 | Печь для прокалки и сушки электродов | шт. | 1 |
| 35 | Инверторный источник сварочного тока с пультом дистанционного управления и кабелем 30м. | шт. | 2 |
| 36 | Газосварочное оборудование (баллон кислородный 40л с вентилем и колпаком, баллон пропановый 50л. с вентилем и колпаком, редуктор кислородный БКО, редуктор пропановый БПО, горелка ГСП-3, резак РЗП, рукав кислородный 50м, рукав пропановый 50м | К-т | 1 |
| 37 | Провод-удлинитель 30м | шт. | 2 |
| 38 | Набор электросварщика (маска сварщика - 2 шт хамелеон.; очки газорезчика - 2шт.; ящик инструментальный - 2 шт.; электрододержатель - 2 шт., сварочный кабель марки КГ - 1х35 длинной 30 м. - 4 шт. на 2 инвертора, клемма заземления - 2 шт.) | К-т | 1 |
| 39 | Средства безопасности (жилет сигнальный оранжевый, диэлектрические боты, диэлектрические перчатки, коврик диэлектрический) | К-т | 2 |
| 40 | Набор шанцевого инструмента (лопата, лом) | К-т | 1 |
| 41 | Выносной галогеновый прожектор 500Вт на штативе с кабелем-удлинителем 50м | шт. | 4 |
| 42 | Катушка для намотки сварочного кабеля | шт. | 4 |
| 43 | Штырь заземления | шт. | 1 |
| 44 | Знак аварийной остановки | шт. | 1 |
| 45 | Аптечка медицинская | шт. | 1 |
| 46 | Эксплуатационная документация | К-т | 1 |
| 47 | Противооткатные упоры | шт. | 2 |
| 48 | Огнетушитель ОУ-5 с кронштейном крепления | шт. | 1 |