**Перечень комплектации пожарно-техническим вооружением, специальным оборудованием и инструментом:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во, шт. |
| **1. Средства индивидуальной защиты** | |
| Дыхательный аппарат со сжатым воздухом для пожарных (далее – ДАСВ) | 2\* |
| Металлокомпозитный баллон резервный для ДАСВ емкостью 9 л | 2\* |
| Диэлектрический комплект (сумка, ковер размером не менее 750х750 мм, перчатки латексные, боты, ножницы) | 1 |
| Комплект костюма пожарного теплоотражательного (температурный интервал использования -40...+200oС; устойчивость к воздействию теплового потока 25 кВт/м2 не менее 120 с; продолжительность контакта с открытым пламенем не менее 20с; масса комплекта не более 10 кг) в составе: - куртка с капюшоном; - иллюминатор и отсек для дыхательного аппарата; - брюки; - бахилы с осоюзками; - рукавицы с теплоизолирующими вкладышами; - сумка упаковочная | 1 |
| Термоагрессивостойкий костюм | 1\* |
| Очки защитные | 1 |
| Покрывало спасательное (изотермическое) | 2 |
| Сапоги резиновые (пара) | 1\* |
| Самоспасатель изолирующий | 2 |
| **2. Средства связи и навигации** | |
| Система навигации с картой России | 1 |
| Комплект бортового навигационно-связного оборудования | 1 |
| Устройство подачи специальных звуковых и световых сигналов мощностью 200 Вт. | 1 |
| Стационарная радиостанция (с частотами для подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России) | 1 |
| Переносная радиостанция (с частотами для подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России) | 1\* |
| Резервная аккумуляторная батарея для переносной радиостанции с зарядным устройством, шт. | 1\* |
| **3. Вооружение для тушения пожара** | |
| Мотонасосный агрегат высокого давления производительностью не менее 02, л/с | 1 |
| Головки соединительные: |  |
| - 80х50 | 2 |
| Зажим 80 | 1 |
| Ключ 80 | 2 |
| Колонка пожарная | 1 |
| Инструмент колонщика | 1 |
| Крюк для открывания крышки гидранта | 1 |
| Огнетушитель порошковый с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг | 2 |
| Огнетушитель углекислотный с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг | 1 |
| Рукав напорный с соединительной арматурой: |  |
| - DN 51, длиной 20 м | 2 |
| - DN 77, длиной 4 м | 2 |
| **4. Спасательное оборудование** | |
| Линейный гибкий источник света длиной не менее 100 м. | 1 |
| Связка звена ГДЗС | 1 |
| Канатно-спусковое устройство пожарное | 1 |
| **5. Аварийно-спасательный инструмент** | |
| **5.1. Ручной немеханизированный инструмент** | |
| Багор цельнометаллический | 1 |
| Кувалда с фибергласовой ручкой массой, не более 5 кг | 1 |
| Лом пожарный универсальный, ударного действия со сменными насадками | 1 |
| Лопата штыковая | 1 |
| Лопата совковая | 1 |
| Нож (резак) для ремней безопасности | 1 |
| Ножовка столярная в чехле | 1 |
| Топор с фибергласовой ручкой | 1 |
| Топор пожарный штурмовой | 1 |
| **5.2. Ручной механизированный инструмент** | |
| Абразивно-отрезной станок с приводом от ДВС (не менее 3,7 л с),      для работы с абразивными кругами до 350 мм, 5 шт. запасных кругов по бетону и 5 шт. по металлу | 1 |
| Бензомоторная пила с мощностью двигателя не менее 3,5 л.с. и консолью не менее 370 мм с двумя запасными цепями | 1 |
| Ножницы ручные для резки металла | 1 |
| Лебедка электрическая (либо аккумуляторная) с тяговым усилием не менее 400 кг, шт. |  |
| **6. Осветительное оборудование** | |
| Фонарь электрический с зарядным устройством групповой | 1 |
| Генератор электрический с защитно-отключающим устройством мощностью не менее 3 кВт | 1 |
| Катушка переносная с силовым кабелем 36 метров | 1 |
| **7. Санитарное оборудование** | |
| Шерстяное одеяло в упаковке | 2 |
| Медицинская аптечка для оснащения пожарных автомобилей (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 10.10.2012 г. № 408н) | 1 |
| Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств | 1 |
| Носилки мягкие | 1 |
| **8. Прочее оборудование и комплектация** | |
| Лента барьерная заградительная длиной 250м | 2 |
| Конус оградительный (не менее 350 мм) | 4 |
| Буксирный трос | 1 |
| Домкрат ручной гидравлический автомобильный грузоподъемностью не менее 8-10 т. | 1 |
| Знак аварийной остановки | 1 |
| Инструмент и принадлежности согласно ведомости изготовителя шасси | 1 |
| Канистра для воды емкостью 5 л | 1 |
| Канистра для топлива емкостью 20 л | 1 |
| Колодка противооткатная | 2 |
| Лампа паяльная | 2 |
| Набор гаечных ключей (комплект) | 1 |
| Сумка для документов | 1 |
| Опись пожарно-технического вооружения | 1 |

\* Комплектуется у потребителя (в пожарных частях)